**ВИЛЫ ДЛЯ СИЛОСА**





**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- съёмные пики;

- простота в обращении;

- прочная и надёжная конструкция.

Очень удобны в перемещении как рассыпного, так и прессованного силоса особенно (в сочетании с минипогрузчиком MultiOne) в местах с ограниченным пространством. Высокопрочный каркас позволяет даже перевозить большие рулоны. Нижние пики, при необходимости, можно легко заменить (кроме мод. 80).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ширина, м.** | **Длинна пик, м.** | **Количество пик, шт.** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **80** | 0,8 | 0,48 | 5 | 67 | C8905061 |  |
| **95** | 0,95 | 0,6 | 6 | 88 | C890355 |  |
| **120** | 1,2 | 0,6 | 8 | 110 | C890356 |  |
| **150** | 1,5 | 0,6 | 9 | 130 | C890357 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12\*** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **95** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **120** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* – требуется адаптер С890025

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |